Český úřad zeměměřický a katastrální
Pokyny č. 30
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 25. února 2004 č.j. 6114/2003-22 k poskytování podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a přebírání výsledků měření u geometrických plánů vyhotovených ve stanovených prostorech, ve kterých jsou podrobné body určovány v S-JTSK povinně
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tyto pokyny:
Čl. I
Katastrální úřad (dále jen „KÚ“) ve stanovených prostorech, ve kterých jsou podrobné body určovány v S-JTSK povinně) poskytuje (prostřednictvím katastrálních pracovišť) v nezbytném rozsahu podklady pro vyhotovení geometrických plánů (dále jen „GP“)) a přebírá výsledky měření s ohledem na polohopisnou mapu velkého měřítka s popisem, která v těchto prostorech plní funkci katastrální mapy:
1.	Prostory s digitální katastrální mapou (dále jen „DKM“)
1.1	KÚ poskytuje:
1.1.1	Bezúplatně
	výměnný formát DKM. 
1.1.2	Za úplatu
	kopie měřických (polních) náčrtů (dále jen „PN“), předcházejících záznamů podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“), předcházejících GP a geodetických údajů bodů polohových bodových polí.
1.2	Vyhotovitelé GP předávají v rámci stanovených příloh podle § 69 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhotovitelé předávají“):
	změnové věty DKM ve výměnném formátu, případně seznam souřadnic nově určených bodů ve formě souboru *.txt.
1.3 	Výpočet výměr je prováděn
	ze souřadnic lomových bodů DKM.
2. 	Prostory s katastrální mapou na podkladě Základní mapy velkého měřítka (dále jen „ZMVM“) s vedeným přehledem čísel bodů (dále jen „PČB“)
2.1	KÚ poskytuje:
2.1.1 	Bezúplatně
	kopii katastrální mapy (příp. map dřívějších pozemkových evidencí), kopii PČB a společného grafického podkladu pro přiřazení kódů BPEJ podle § 65 odst. 1 písm. b) vyhlášky   č. 190/1996 Sb.,  ve znění  pozdějších  předpisů,  (dále jen „SGP“), seznam
souřadnic podrobných bodů ve formě souboru *.txt).
2.1.2 	Za úplatu
	kopie PN, ZPMZ, GP, náčrtů podrobného měření a geodetických údajů bodů polohových bodových polí.
2.2	Vyhotovitelé předávají
	v rámci stanovených příloh seznam souřadnic nových bodů ve formě souboru *.txt.
2.3	Výpočet výměr je prováděn
	ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK, výměry dílů parcel vedených ve zjednodušené evidenci (dále jen „ZE“) se určují graficky.
3. 	Prostory s katastrální mapou na podkladě ZMVM bez vedeného PČB
3.1	KÚ poskytuje:
3.1.1	Bezúplatně
	kopii katastrální mapy (příp. map dřívějších pozemkových evidencí), kopii SGP, seznam souřadnic podrobných bodů ve formě souboru *.txt.
3.1.2 	Za úplatu
	kopie PN, ZPMZ, GP, náčrtů podrobného měření (existenci a rozsah zjistí vyhotovitel nahlédnutím do vybraných sestav aplikace Poskytnutí údajů (dále jen „PU“) Informačního systému katastru nemovitostí (dále jen „ISKN“), např. do PU 172, PU 178, PU 070, příp. do přehledu ZPMZ - přehledu sítě PBPP a jejího vývoje v SMO-5), kopie geodetických údajů bodů polohových bodových polí, tisk číselného plánu z aplikace PU ISKN.
3.2	Vyhotovitelé předávají
	v rámci stanovených příloh seznam souřadnic nově určených bodů ve formě souboru *.txt.
3.3	Výpočet výměr je prováděn
	ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK, výměry dílů parcel ZE se určují graficky.
4.	Prostory s katastrální mapou na podkladě technickohospodářské mapy (dále jen „THM“) se seznamem souřadnic podrobných bodů
4.1	KÚ poskytuje: 
4.1.1 	Bezúplatně
kopii katastrální mapy (příp. map dřívějších pozemkových evidencí), kopii PČB, kde je veden, kopii SGP, seznam souřadnic podrobných bodů ve formě souboru *.txt.
4.1.2	Za úplatu 
	podklady podle odst. 3.1.2.
4.2	Vyhotovitelé předávají
v rámci stanovených příloh seznam souřadnic nově určených bodů ve formě souboru *.txt.
4.3	Výpočet výměr je prováděn
	ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK, výměry dílů parcel ZE se určují graficky.
5.	Prostory s katastrální mapou na podkladě THM bez seznamu souřadnic podrobných bodů z THM, ale s možností jejich předpisu (výpočtu)
5.1	KÚ poskytuje:
5.1.1	Bezplatně
	kopii   katastrální   mapy  (příp.  map   dřívějších  pozemkových  evidencí),  kopii SGP,
seznam souřadnic podrobných bodů z předcházejících ZPMZ ve formě souboru *.txt a podklady z tvorby THM pro předpis původních bodů katastrální mapy.
5.1.2	Za úplatu
	podklady podle odst. 3.1.2.
5.2	Vyhotovitelé předávají
	v rámci stanovených příloh seznam souřadnic nově určených bodů a bodů původní kresby katastrální mapy vypočtených z podkladů THM ve formě souboru *.txt.
5.3	Výpočet výměr je prováděn
	ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK v případě zaměření nebo výpočtu všech lomových bodů změnou dotčené parcely, graficky v ostatních případech, výměry dílů parcel ZE se určují graficky,  pokud je nelze vypočítat ze souřadnic lomových bodů vypočtených z podkladů z THM.
6. 	Prostory s katastrální mapou na podkladě THM bez seznamu souřadnic podrobných bodů z THM a bez možnosti jejich předpisu (výpočtu; fotogrammetrické vyhodnocení bez archivovaných souřadnic)
6.1 	KÚ poskytuje:
6.1.1 	Bezúplatně
	kopii katastrální mapy (příp. map dřívějších pozemkových evidencí), kopii SGP, seznam souřadnic podrobných bodů z předcházejících ZPMZ ve formě souboru *.txt nebo kopie seznamu souřadnic, pokud nejsou k dispozici v souboru *.txt..
6.1.2	Za úplatu
	podklady podle odst. 3.1.2.
6.2	Vyhotovitelé předávají
	v rámci stanovených příloh seznam souřadnic nově určených bodů ve formě souboru *.txt.
6.3 	Výpočet výměr je prováděn
	ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK v případě zaměření všech lomových bodů změnou dotčené parcely, graficky v ostatních případech, výměry dílů parcel ZE se určují graficky.
7.	Prostory s katastrální mapou na podkladě THM vyhotovené metodou fotogrammetrické údržby a obnovy (dále jen „FÚO“) 
7.1	KÚ poskytuje: 
7.1.1	Bezúplatně
	kopii katastrální mapy (příp. map dřívějších pozemkových evidencí), kopii SGP, seznam souřadnic podrobných bodů z předcházejících ZPMZ ve formě souboru *.txt nebo kopie seznamu souřadnic, pokud nejsou k dispozici v souboru *.txt.
7.1.2	Za úplatu
	podklady podle odst. 3.1.2.
7.2	Vyhotovitelé předávají
	v rámci stanovených příloh seznam souřadnic nových bodů ve formě souboru *.txt.
7.3	Výpočet výměr je prováděn
ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK v případě zaměření všech lomových bodů změnou dotčené parcely, graficky v ostatních případech, výměry dílů parcel ZE se určují graficky.
8. 	Prostory s katastrální mapou na podkladě mapy vyhotovené podle Instrukce A (dále jen „nového měření“)
8.1	KÚ poskytuje:
8.1.1 	Bezúplatně
	kopii  katastrální  mapy  (příp.  map  dřívějších pozemkových evidencí), kopii PČB (je-li
	veden), kopii SGP, seznam souřadnic podrobných bodů z předcházejících ZPMZ ve formě souboru .txt (nebo kopie seznamu souřadnic, pokud nejsou k dispozici v souboru *.txt) a podklady z „nového měření“ pro předpis původních bodů.
8.1.2	Za úplatu 
	ostatní podklady podle odst. 3.1.2.
8.2	Vyhotovitelé předávají
	v rámci stanovených příloh seznam souřadnic nově určených bodů a bodů původní kresby katastrální mapy vypočtených z podkladů „nového měření“ ve formě souboru *.txt.
8.3 	Výpočet výměr je prováděn
	ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK v případě zaměření nebo výpočtu všech lomových bodů změnou dotčené parcely, graficky v ostatních případech, výměry dílů parcel ZE se určují graficky, pokud je nelze vypočítat ze souřadnic lomových bodů vypočtených z podkladů z „nového měření“.
9.	Prostory se sáhovou katastrální mapou
9.1	KÚ poskytuje:
9.1.1	Bezúplatně
	kopii katastrální mapy (příp. map dřívějších pozemkových evidencí), kopii SGP, seznam souřadnic podrobných bodů z předcházejících ZPMZ (S-JTSK) ve formě souboru *.txt nebo kopie seznamu souřadnic, pokud nejsou k dispozici v souboru *.txt.
9.1.2	Za úplatu
	ostatní podklady podle odst. 3.1.2. 
9.2	Vyhotovitelé předávají
	v rámci stanovených příloh seznam souřadnic nově určených bodů ve formě souboru *.txt.
9.3	Výpočet výměr je prováděn 
	ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK v případě zaměření nebo výpočtu všech lomových bodů oddělované parcely, graficky v ostatních případech, výměry dílů parcel ZE se určují graficky.
10.	Prostory s katastrální mapou digitalizovanou (dále jen „KM-D“)
10.1	KÚ poskytuje:
10.1.1	Bezúplatně
	výměnný formát KM-D v rozsahu potřebném pro vyhotovení GP, seznam souřadnic podrobných bodů z předchozích ZPMZ (S-JTSK) ve formě souboru *.txt.
10.1.2	Za úplatu
ostatní podklady podle odst. 3.1.2.
10.2	Vyhotovitelé předkládají
	změnové věty KM-D ve výměnném formátu a seznam souřadnic nově určených bodů a použitých identických bodů v S-JTSK, případně pouze tyto seznamy v rámci stanovených příloh jak v dosavadním souřadnicovém systému nebo místním souřadnicovém systému, tak v S-JTSK (očíslování bodů se provede v rámci ZPMZ, ve kterém byly souřadnice S-JTSK určeny) ve formě souborů *.txt a protokol o zobrazení změny do KM-D.
10.3	Výpočet výměr je prováděn
	ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK v případě zaměření všech lomových bodů oddělované parcely, graficky (tj. ze souřadnic v grafickém souboru KM-D) v ostatních případech.
11.	KÚ kromě výše uvedených podkladů poskytne pro vyhotovení geometrického plánu další podklady a to zejména ze souboru popisných informací příp. k poskytnuté mapě bývalého pozemkového katastru (nebo jinému grafickému znázornění nemovitostí) i příslušné písemné údaje z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí. 
12. 	Vyhotovitelé GP mají dále k dispozici výstupy z databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů (DATAZ) na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Tyto výstupy jsou poskytovány bezúplatně. 
13.	Výsledky měření jsou ukládány do registru souřadnic (dále jen „RES“) ISKN. KÚ do RES ISKN vloží i souřadnice těch podrobných bodů, které byly určeny v S-JTSK do doby zařazení katastrálního území mezi prostory, ve kterých je poloha podrobných bodů povinně určována v S-JTSK. Tyto souřadnice KÚ do RES ISKN vloží nejpozději do 1. června 2004.
14.	PČB nově zakládány nejsou (nepoužije se ustanovení odst. 1.1.8 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí ze dne 14.8.2001 č.j. 4571/2001-23, dále jen „Návod“, ustanovení § 13 odst. 8 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je naplněno možností tisku číselného plánu v aplikaci PU ISKN), v prostorech s povinným určováním podrobných bodů v S-JTSK bez vedeného PČB může být nadále veden přehled ZPMZ v Přehledu sítě PBPP a jejího vývoje (příloha č. 19 Návodu). 
15.	Samostatnými pravidly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.1.2004 č.j. 5896/2003-22 je řešeno přejímání a hodnocení výsledků určení bodů podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů technologií GPS.
Čl. II
Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 15. března 2004.
Ing. Oldřich Pašek
místopředseda