Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodatek č. 2
ze dne 26. července 2005 č.j. ČÚZK 3333/2005-22, kterým se mění  Pokyny č. 30 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 25. února 2004 č.j. 6114/2003-22 k poskytování podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a přebírání výsledků měření u geometrických plánů vyhotovených ve stanovených prostorech, ve kterých jsou podrobné body určovány v S-JTSK povinně, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. října 2004 č.j. 5415/2004-22
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2:
1.	V čl. I odst. 1.1.1 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní:
	„1.1.1 Bezúplatně
	do 31.12.2005 podle dohody s vyhotovitelem GP data buď v tzv. novém výměnném formátu2a) (dále jen „NVF“) nebo v tzv. starém výměnném formátu2b) (dále jen „SVF“) ve formě souborů dat DKM a dat BPEJ, po tomto datu pouze v NVF.
	___________________________________________
2a	Soubor ve formátu *.VFK podle Struktury výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky ze dne 6.12.2002 č.j. 5598/2002-24, ve znění pozdějších dodatků.
2b)	Soubor ve formátu *.VKM podle Struktury a výměnného formátu digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24.11.1999 č.j. 5270/1999-22.“.
2.	V čl. I odst. 1.1.2 se za slovo „úplatu“ vkládá poznámka pod čarou č. 2c, která zní:
„2c	§ 8 a 9 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.
3.	V čl. I odst. 1.2 zní:
	„1.2 Vyhotovitelé GP předávají v rámci stanovených příloh podle § 69 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Vyhotovitelé předávají“) 
	ke GP předloženým k potvrzení do 31.12.2005 návrh změny v NVF nebo SVF, případně seznam souřadnic nově určených bodů ve formě souboru *.txt, po tomto datu návrh změny výhradně v NVF.“.
4.	V čl. I odst. 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3 a 10.3 se slovo „lomových“ zrušuje.
5.	V čl. I odst. 2.1.2 a 3.1.2 se slova „kopie PN, ZPMZ, GP“ nahrazují slovy „kopie PN, předcházejících ZPMZ, předcházejících GP“.
6.	V čl. I odst. 2.2 zní:
	„2.2 Vyhotovitelé předávají
	v rámci stanovených příloh ke GP předloženým k potvrzení do 31.12.2005 návrh změny v NVF nebo SVF, případně seznam souřadnic nově určených bodů ve formě souboru *.txt, ke GP předloženým k potvrzení po tomto datu návrh změny v NVF nebo SVF podle volby vyhotovitele. V případě volby SVF vyhotovitelé předávají současně seznam souřadnic podrobných bodů ve formě souboru *.txt.“.
7.	V čl. I odst. 2.3 se za slova „(dále jen „ZE“)" vkládají slova „a dílů BPEJ ".
8.	V čl. I odst. 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2 a 9.2 se za slova „stanovených příloh“ vkládají slova „ke GP předloženým k potvrzení do 31.12.2005 návrh změny v NVF nebo SVF, případně“ a na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ke GP předloženým k potvrzení po tomto datu návrh změny v NVF nebo SVF podle volby vyhotovitele. V případě volby SVF vyhotovitelé předávají současně seznam souřadnic podrobných bodů ve formě souboru *.txt.“.
9.	V čl. I odst. 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3 a 9.3 se za slova „dílů parcel ZE" vkládají slova „a dílů BPEJ ".
10.	V čl. I odst. 10.1.1 zní:
	„10.1.1 Bezúplatně
do doby převodu mapy do ISKN data KMD a BPEJ ve SVF v rozsahu potřebném pro vyhotovení GP, seznam souřadnic podrobných bodů z předchozích ZPMZ (S-JTSK) ve formě souboru *.txt, po převedení mapy do ISKN data v NVF.“.
11.	V čl. I odst. 10.2 zní:
	„10.2 Vyhotovitelé předávají
ke GP předloženým k potvrzení do doby převodu mapy do ISKN návrh změny ve SVF a seznam souřadnic nově určených bodů a použitých identických bodů v S-JTSK, případně ke GP předloženým k potvrzení do 31.12.2005 pouze tyto seznamy v rámci stanovených příloh jak v dosavadním souřadnicovém systému nebo místním souřadnicovém systému, tak v S-JTSK (očíslování bodů se provede v rámci ZPMZ, ve kterém byly souřadnice     S-JTSK určeny) ve formě souborů *.txt a protokol o zobrazení změny do KMD, po převedení mapy do ISKN návrh změny v NVF.“.
12.	V čl. I odst. 10.3 zní:
„10.3 Výpočet výměr je prováděn
	ze souřadnic bodů v S-JTSK v případě KMD převedené do S-JTSK a v případě zaměření všech bodů oddělované parcely v S-JTSK, ze souřadnic grafického souboru KMD v ostatních případech.“.
13.	V čl. I odst. 11 se za slova „uvedených podkladů" vkládají slova „za úplatu".
14.	V čl. I odst. 15 zní:
„15 Soubory popisných informací (dále jen „SPI“) jako samostatné části SVF ve tvaru souborů *.DBF, případně *.TXT mohou být do 31.12.2005 katastrálními pracovišti poskytovány ve výjimečných případech a pouze na základě výslovné žádosti, pokud to umožní datový obsah katastru nemovitostí příslušných katastrálních území. Katastrální pracoviště sdělí žadateli případy, kdy SVF nelze z výše uvedeného důvodu vytvořit. Odchylky v obsahu SPI ke dni 29. ledna 2003 jsou popsány v souboru rozdíly, zveřejněném na webu ČÚZK (Katastr nemovitostí Poskytování údajů - Výstupy dat ISKN ve výměnných formátech - Výměnný formát KN před ISKN - rozdíly). S ohledem na další vývoj ISKN od této doby mohly přibýt další odchylky obsahu SVF od obsahu ISKN, které již nebyly  řešeny úpravami SVF ani popsány jako rozdíly. ČÚZK ani katastrální úřady pak nemohou nést odpovědnost za nerespektování těchto skutečností uživateli údajů SPI katastru nemovitostí poskytnutých prostřednictvím SVF.“.
15.	Závěrečné ustanovení
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.
Ing. Oldřich Pašek
místopředseda