Dodatek č. 1
ze dne 4. října 2004 č.j. 5415/2004-22, kterým se mění  Pokyny č. 30 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 25. února 2004 č.j. 6114/2003-22 k poskytování podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a přebírání výsledků měření u geometrických plánů vyhotovených ve stanovených prostorech, ve kterých jsou podrobné body určovány v S-JTSK povinně
Český úřad zeměměřický a katastrální  vydavá podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 :
1. 	V čl. I odst. 1.1.1 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:
	„Bezúplatně
	data ve výměnném formátu 2a).
	___________________________________________
	2a)	Podle dohody s vyhotovitelem GP buď v tzv. novém výměnném formátu (NVF) podle Struktury výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky ze dne 6.12.2002 č.j. 5598/2002-24, ve znění pozdějších dodatků (preferovaná varianta), nebo v tzv. starém výměnném formátu (SVF) v souborech ve formátu *.VKM podle Struktury a výměnného formátu digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24.11.1999 č.j. 5270/1999-22.“.
2. 	V čl. I odst. 1.2 se ruší dvojtečka a slova „změnové věty DKM" se nahrazují slovy „návrh změny".
3.	V čl. I odst. 10.1.1 se slova „výměnný formát KM-D" nahrazují slovy „data ve starém výměnném formátu 2a) ".
4.	V čl. I odst. 10.2 se slova „předkládají změnové věty KM-D" nahrazují slovy „předávají návrh změny".
5. 	V čl. I se na konci odst. 12 doplňuje tato věta: „Bezúplatně se v územích, ve kterých není DKM ani KM-D, poskytuje, pokud je k dispozici, i kopie souvislého rastru v S-JTSK vytvořená postupem podle Návodu pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK ze dne 25.6.2004 č.j. 1015/2004-22.".
6.	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 18. října 2004. 
Ing. Oldřich Pašek
místopředseda